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             Светильник головной светодиодный влагозащищенный 
                                   «Экотон-4-03» беспроводный                     

         Светильник предназначен для использования в качестве индивидуального переносного беспроводного осветительного прибора в промышленности, строительстве, на транспорте, в подразделениях МВД, МЧС, ГТК, ЖКХ, везде, где для работы необходимы свободные руки. Корпус светильника выполнен в виде небольшой коробочки из ударопрочного пластика. Внутри корпуса светильника размещены: литий-ионный аккумулятор, электронная плата управления и мощная светодиодная лампа белого света с оптической системой. На лицевой стороне светильника имеется окуляр для светодиодной лампы и гнездо для подзарядки аккумулятора. Включение и выключение светильника производится клавишей, расположенной на боковой стенке светильника. Разряд аккумулятора индицируется предупредительной световой сигнализацией пульсирующим светом лампы. Подзарядка аккумулятора осуществляется от индивидуального сетевого зарядного адаптера. Светильник имеет набор аксессуаров, позволяющих устанавливать крепление под головной убор или под каску. Светильник работает при температуре воздуха от минус 20° С до плюс 45° С и относительной влажности воздуха 100% (при + 25° С).
Технические характеристики
1. Сила света, кандел, не менее……………………….……………………………………….…….….....1200
2. Угол  излучения,  2( 0.5, град …………………………………………………………….………..………..8
3. Ресурс светодиодной лампы, час, не менее……………………………..…………….……………. .50000

4. Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, час, не менее: ...……………………...…...6
5. Время подзарядки батареи, час, не более.……………...…………...…….………………....…………...  6
6. Средний ресурс аккумуляторной батареи, (циклов заряд/разряд).……………………..……………1000

7. Гарантийный срок эксплуатации светильника……………………………...……………………… 2 года

8. Габаритные размеры светильника, мм ……………………………………………...……………75х60х35

9. Масса светильника,  не более, грамм…………………………………………………………………... 150

10. Степень защиты от внешних воздействий, не ниже.……………………………………………….. IР54
11. Класс защиты от поражения человека электрическим током.………………...………….……..…… III
Комплект поставки: светильник, зарядный  адаптер, скоба   с  зажимом  и  ремешком для крепления на голове, паспорт, коробка упаковочная.  
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         Изготовитель: 

 ООО ПКФ   «Экотон».  

    105064,   г. Москва, 
      Басманный туп.,                  
        д. 6а,  оф.  202                          
Офис продаж:  
ИП «Сембаев», 

050043, г.Алматы, Казахстан
Санатории "Алматы", дом 2, кв 8
Телефон: 8-775-673-2947
Моб: 8-701-773-3619 
E-mail: sembayev.ok@mail.ru






