[image: image1.wmf] 

                                           Новинка!!

Фонарь подводный аккумуляторный светодиодный «Экотон-8»
Фонарь предназначен для проведения профилактических и аварийно-спасательных работ на подводных лодках, нефтеналивных судах, сухогрузах и других видах морского и речного флота. Фонарь сохраняет работоспособность на глубине погружения до 100 м.

Для установки на борту судна фонарь имеет специальное крепление: бортовой держатель, который служит для закрепления на нём фонаря и зарядного адаптера.
Фонарь имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасное оборудование», взрывозащиту вида: «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 52350.1-2005 1 Ex d IIВ T6 Х.

Фонарь имеет герметичную неразборную оболочку, выполненную из ударопрочного материала. Источником света является светодиодная лампа тепло-белого света излучения. Для формирования луча используется отражатель алюминиевый, полированный, металлизированный алюминием в вакууме. Источник питания - герметичная литий-ионная батарея АКБ. Включение фонаря осуществляется поворотным кольцом со встроенным магнитом и герконом. Светильник работает при температуре от – 20º С  до + 40º С. Фонарь крепится на кисть руки с помощью регулируемого по длине шнурка. Подзарядка аккумуляторной батареи производится с помощью зарядных адаптеров от сети 220 В, 50 Гц или от прикуривателя автомобиля 12 В.
Для более надежной герметичности резиновой прокладки рекомендуется использовать силиконовую смазку (типа Special silicone grease TECHNISUB). Данный тип смазки применяется при каждом погружении в воду.

Пожизненная гарантия на корпус и линзу.
Технические характеристики
1. Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В.……….…………………....…...………...……4
2. Номинальная емкость аккумуляторной батареи, А/ч…………………………….……………………4,4
3. Свет излучения белый, цветовая температура, (К ………………………………………....…2800-4300
4. Осевая сила света, кд, не менее………………………………………....……………….….…….…14000

5. Угол излучения (2Ө0.5), град………………………….……………………………………...……………8
6. Ресурс светодиодной лампы, час, не менее…………………………...……….….…………...……50000

7. Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, час, не менее .………………..…………4
8. Время подзарядки аккумулятора, час, не более……………………………..………………..…………7
9. Средний ресурс работы аккумуляторной батареи (циклов заряд/разряд)..………………..………1000

10. Масса, кг, не более…..………………………………………………………....……………..…….…0,38
11. Габаритные размеры фонаря, мм:

- диаметр световой головки ………………………………………………………………………..………75

- диаметр ручки …………………………………………………………………………………….………44
- длина……………………………..………………………………………………………………….……216
12. Гарантийный срок эксплуатации фонаря ….……………………………………….………….…2 года

Комплект поставки: фонарь,  адаптер зарядный, паспорт, коробка  упаковочная.
[image: image2.png]


[image: image3.png])IACHO




Изготовитель:  
ООО                      «ПКФ «ЭКОТОН»
Офис продаж: ИП «Сембаев»
050043, г.Алматы, Казахстан Санатории "Алматы", дом 2, кв 8
Телефон: 8-775-673-2947.  Моб: 8-701-773-3619                                                                                                              E-mail: sembayev.ok@mail.ru






